1. **Identificação do produto e da empresa**

Maxcryl – Massa de juntas para Drywall pronta para uso

**Empresa:**

Maxcryl Industria de Massa para Drywall

Eugenia Sa Vitale, 585– Jardim Santa luzia – SBC – CEP 09665-000 Tel.: (11) 2619-9003.

1. **Identificação de perigos**

Substância não perigosa.

|  |  |
| --- | --- |
| Flamabilidade 0 | 0 = Mínimo |
| Toxicidade 1 | 1 = Baixo |
| Contato com o corpo 2 | 2 = Moderado |
| Reatividade 0 | 3 = Alto |
| Crônico 0 | 4 = Extremo |

1. **Composição e informações sobre os ingredientes**.

Veja informações abaixo sobre os componentes da mistura:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | **Porcentagem (por peso)** | **Numero CAS** |
| Carbonato de cálcio | >60 | 471-34-1 |
| Terra de fuller | 0-5 | 8031-18-3 |
| Metil Hidroxietil celulose | 0-1 | 9032-42-2 |
| Acetato de vinila | 0-1 | 9003-20-7 |
| Bactericida | 0-1 | N.A |
| Quartzo 0-1 | 0-1 | 14808-60-7 |
| Água | ˂31 |  7732-18-5 |

1. **Medidas de primeiros socorros**

Inalação: Remover a pessoa para local arejado.

Contato com a pele: Remover imediatamente toda a roupa contaminada inclusive sapatos. Lavar pele e cabelos com água e sabão. Em casos de irritação, procurar orientação de um médico.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente. Certifique-se irrigação completa do olho, mantendo as pálpebras abertas e longe dos olhos, movendo-as ocasionalmente levantando-as para cima e para baixo. Em caso de dores persistentes, procurar atendimento médico. Remoção de lentes de contato após uma lesão no olho só deve ser realizada por pessoal qualificado.

Ingestão: Não induzir o vômito.

Observe o paciente cuidadosamente. Nunca dê líquidos a uma pessoa mostrando sinais de estar sonolenta ou inconsciente. Lavar a boca e beber bastante água.

Consultar um médico

1. **Medidas de combate a incêndio**

Não há restrição quanto ao tipo de extintor que pode ser utilizado. Use o meio de extinção disponível no local.

1. **Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

**Pequenas proporções**

 Limpar o local imediatamente. Evitar o contato com a pele e os olhos. Use luvas impermeáveis e óculos de segurança.

**Grandes proporções**

Alertar Corpo de bombeiros e dizer-lhes localização e natureza do perigo. Usar aparelho de respiração além de luvas de proteção.

1. **Manuseio e armazenamento**

Evitar contato prolongado do produto com a pele e os olhos.

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.

Proteção contra Incêndio e Explosão: Nenhuma recomendação se faz necessária.

1. **Controle de exposição e proteção pessoal**

Proteção respiratória: Máscara para gases

Proteção Ocular: Usar óculos de segurança ou protetor facial

Proteção da pele: Usar luvas de PVC ou látex e macacão.

1. **Propriedades físicas e químicas**

Estado físico: Sólido (pastoso)

Aspecto: branca

Odor: leve

1. **Estabilidade e reatividade**.

 Estável e não reativo.

1. **Informações Toxicológicas**.

*Inalação*: Há evidencia que sugere que o material pode causar irritação das vias respiratórias em algumas pessoas. A resposta do organismo a essa irritação pode causar danos nos pulmões.

*Contato com a pele*: Há algumas evidencias que sugerem que o material pode provocar uma reação inflamatória moderada da pele, quer mediante contato direto ou após algum tempo. A exposição repetida pode causar dermatite de contato que é caracterizada por vermelhidão, inchaço e formação de bolhas. Pele irritada ou com cortes abertos não deve ser exposta a este material. A entrada na corrente sanguínea, através, por exemplo, cortes, escoriações ou lesões, pode produzir lesão sistêmica, com efeitos nocivos. Deve-se examinar a pele antes da utilização do material para garantir a proteção. Contato com os olhos: Há algumas evidências que sugerem que este material pode causar irritação nos olhos e danos em algumas pessoas.

1. **Informações ecológicas**

O produto não deve ir para as águas residuais sem ter sido previamente tratado em estações de Tratamento Biológico. A introdução de pequenas concentrações não inibe ação do lodo ativado em Estações de Tratamento Biológico.

1. **Considerações para tratamento e disposição**

Recicle o balde ou disponha-o em local adequado. Evite o acúmulo de água para evitar a proliferação de mosquitos.

1. **Informações sobre transporte**

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

1. **Regulamentações**

Não disponíveis.

1. **Outras Informações**

Referências Bibliográficas

 Ficha de dados de segurança da massa Maxcryl massa para drywall versão 1 As informações aqui contidas baseiam–se nos nossos conhecimentos atuais e não representam uma confirmação das características. O consumidor do nosso produto é responsável pela observação das leis existentes.